**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Dostawa dwóch zbiorników akwariowych na powierzchnie ekspozycyjne Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Ze względu na warunki obiektu akwaria muszą być klejone w miejscu ich planowanego posadowienia (miejsce posadowienia zbiorników wskazane przez zamawiającego: sala ekspozycyjne, II poziom rotundy budynku Akwarium Gdyńskie MIR – PIB).

Akwaria wykonane ze szkła bezpiecznego - dwie żywicowane tafle o grubości min. 10mm. W zbiornikach wykonane będą wzmocnienia wzdłużne i poprzeczne przy dnie oraz górnej krawędzi akwarium.

Zbiorniki będą wyposażone we wklejone wewnętrzne pudełka przelewowe o długości krawędzi 600mm. Od zewnętrznej strony zbiorników, doklejony zbiornik połączony z wewnętrznym pudełkiem przelewowym.

W akwariach wykonane będą 3 otwory o średnicy 61mm.

Transport tafli szklanych na drugie piętro możliwy jedynie z wykorzystaniem dźwigu, przez drzwi balkonowe.

Przednia szyba zbiorników wykonana będzie ze szkła bezpiecznego 2x10mm ( 4x folia PVB)

Pozostałe ściany i dno wykonane będą ze szkła float grubości 15mm.