**Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia**

**Chłodziarka do wody słodkiej i słonej - Aqua Medic Titan 2000 lub równoważna spełniająca poniższe parametry:**

Liczba zamawianych urządzeń: 3 szt.

- wymiennik ciepła: ze stopu tytanu

- kontrola: cyfrowa

- moc chłodzenia: >1600 W

- pobór mocy: <600W

- możliwość schłodzenia: 1500 l (dla różnicy temperatury 10°C)

- max. Głośność (z odl. 1 m): 58 dB

- gaz chłodzący: R 134 A

- dokładność pomiaru: 0,1°C

- regulacja temperatury: co 1°C

- wymiary: 40x50x44 cm

- podłączenie: 20 mm 3/4" lub 25 mm 1"

- zasilanie 220 V

- obudowa: ABS/metal