Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przeciwsłonecznej folii okiennej, instalowanej na zewnętrznej powierzchni okna.

Ze względu na usytuowanie Akwarium Gdyńskiego w zabytkowej strefie, będącej pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków, dozwolone jest zastosowanie wyłącznie jednej folii:

* Armorlite Titan 35 Xtra SR

**Wymiary szyb okiennych do oklejenia:**

192cm x 46cm 3szt.

192cm x 84cm 3szt.

200cm x 31cm 6szt.

200cm x 68cm 30szt.

78cm x 68cm 42szt.

176cm x 68cm 42szt.

201cm x 68cm 42szt.

162cm x 68cm 42szt.

201cm x 68cm 42szt.

162cm x 68cm 84szt

*Podane wymiary są wartościami orientacyjnymi (maksymalnymi), niezbędnymi do wyceny.*

**Sposób montażu**

Dostęp do oklejanych powierzchni istnieje jedynie od strony zewnętrznej (okna nieuchylne), z wykorzystaniem rusztowania, wysięgnika koszowego lub podnośnika nożycowego. W przypadku użycia podnośnika nożycowego, niezbędne będzie wykonanie prowizorycznej rampy, umożliwiającej wjazd podnośnikiem na wysokość ok. 1m. Możliwość dostępu do poszczególnych części rotundy widoczne są na poglądowych zdjęciach.

Zainstalowana folia zostanie zabezpieczona wałkiem silikonowym wzdłuż jej krawędzi.











