*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi technicznej, w tym przeglądów konserwacyjnych oraz całodobowy nadzór nad urządzeniami dźwigowymi, użytkowanymi w Morskim Instytucie Rybackim- Państwowym Instytucie Badawczym w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej.

**Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:**

**ZADANIE 1.**  Przeglądy konserwacyjne oraz całodobowy nadzór nad urządzeniami dźwigowymi, użytkowanymi w budynku MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni.

**ZADANIE 2.** Przeglądy konserwacyjne oraz całodobowy nadzór nad urządzeniami dźwigowymi, użytkowanymi w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II nr 1 w Gdyni.

Zamawiający dopuszcza realizację tylko jednego zadania. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedno lub na dwa zadania.

Termin realizacji zamówienia:

1. Dla zadania nr 1 od **01.07.2019r. do 30.06.2021r.**
2. Dla zadania nr 2 od **01.07.2019r. do 30.06.2021r.**
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać okresowe przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych w budynkach:
4. MIR-PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia- **24 razy** w trakcie trwania umowy (raz na miesiąc), pierwszy przegląd nie wcześniej niż od dnia **01.07.2019** r.,
5. Akwarium Gdyńskiego al. Jana Pawła II nr 1 –**24 razy** w trakcie trwania umowy (raz na miesiąc); pierwszy przegląd nie wcześniej niż od dnia **01.07.2019** r.,

zgodnie z DTR, Instrukcją eksploatacji oraz postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193 poz. 1890) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

1. Szczegółowy wykaz czynności wchodzących w zakres wykonywanych przeglądów obejmuje konserwację i naprawy bieżące prowadzone będą przez personel Wykonawcy i pod jego nadzorem, który stanowi załącznik nr 2 i 2a do OPZ
2. Do zadań Wykonawcy w ramach umowy należą:
   1. **KONSERWACJE:**
      1. bieżące wykonywanie konserwacji w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej i bezpieczeństwa eksploatacji dźwigu - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym m.in. przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), Dokumentacją Techniczno- Ruchową, Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigów.
      2. utrzymanie w ruchu wymienionego dźwigu w okresie pomiędzy naprawami,
      3. przygotowywanie dźwigu do badania okresowego przez Urząd Dozoru Technicznego, a także czynny udział w tym badaniu,
      4. wykonywanie pomiarów instalacji i obwodów elektrycznych dźwigu w zakresie wymaganym przepisami UDT,
      5. prowadzenie dokumentacji przeglądów i konserwacji dźwigu w zakresie wymaganym przepisami UDT,
      6. uwalnianie pasażerów dźwigu osobowego unieruchomionych awaryjnie w terminie nie dłuższym niż 45 minut od chwili zgłoszenia,
      7. wyłączenie dźwigu z eksploatacji w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników oraz niezwłoczne zgłaszanie takich przypadków Zamawiającemu,
      8. świadczenie usług pogotowia dźwigowego przez całą dobę we wszystkie dni w roku, przy czym w godzinach 6.00 - 18.00 usługi pogotowia będą ograniczone wyłącznie do uwalniania pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu.
      9. Zgłoszenia o awariach będzie następowało telefonicznie, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę tj. …………………………………………, czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

**3.2. NAPRAWY BIEŻĄCE:**

* + 1. Oprócz konserwacji Wykonawca ma obowiązek wykonywać naprawy urządzeń dźwigowych. Należy przez to rozumieć usunięcie awarii urządzenia oraz przyczyny jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanego urządzenia, przywrócenie urządzenia technicznego do stanu pierwotnego bez wprowadzania zmian parametrów technicznych lub konstrukcyjnych.
    2. Wykaz napraw bieżących stanowi załączniku nr 3.
    3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania **napraw bieżących** zgłoszonych przez Zamawiającego, a także wykonania zaplanowanych wcześniej napraw lub wymian podzespołów i innych elementów.
    4. Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do wykonania usunięcia usterek w czasie nie dłuższym niż:

1. maksymalnie **90 minut** – w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku , w godzinach 7.00 do 15.00,
2. maksymalnie **120 minut** – po godzinach pracy Zamawiającego , wymienionych powyżej,
3. maksymalnie **240 minut** – w święta i dni wolne od pracy, od chwili powzięcia informacji o wystąpieniu usterki.
   * 1. Poprzez przystąpienie do naprawy rozumie się przybycie serwisu i podjęcie fizycznych działań w celu naprawienia usterki i przywrócenia pełnej sprawności danego urządzenia.
     2. Termin usunięcia awarii nie może przekroczyć **3 dni roboczych (72h)** od momentu zgłoszenia od Zamawiającego.
4. Niniejszą umową nie są objęte prace, których wykonanie należy do Zamawiającego tj.:
5. remonty kapitalne i modernizacje,
6. konserwacja, naprawa lub wymiana pionu zasilającego, obwód siłowy i oświetleniowy dźwigu do rozdzielnicy dźwigowej w maszynowni oraz pionu oświetlenia szybu i maszynowni,
7. prace murarskie i malarskie związane z konserwacją, naprawami szybu i maszynowni,
8. Strony dopuszczają możliwość wykonania w warunkach niniejszej umowy prac nie objętych zakresem konserwacji wg następujących zasad:
9. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres prac,
10. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie obowiązujących katalogów i cenników:

* stawkę roboczogodziny Wykonawca przyjmie w oparciu o SEKOCENBUD (maksymalna stawka na roboty elektryczne dla regionu pomorskiego za kwartał poprzedzających wykonanie usługi);
* ceny materiałów Wykonawca określi na podstawie cennika produkowanych przez siebie części zamiennych lub faktury dowodu zakupu danego elementu (kopia faktury winna zawierać potwierdzenie wbudowania danego elementu/ części w danym dźwigu),

1. Po akceptacji zakres prac i zweryfikowania oraz akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zlecenie od Zamawiającego, wykona uzgodnione prac i zgłosi je do odbioru,
2. Po ich odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.