*Załącznik nr 2A do Zapytania ofertowego*

Stacja hydrometeorologiczna nr 5EC/1517/236- Świnoujście

**Wykaz podzespołów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frombork - stacja hydrometeorologiczna, nr stacji 5EC/1516/236 |  |  |
| Podzespół | Model | Numer seryjny | Producent | Uwagi |
| Stacja pomiarowa | ASPG | STM-1 13/055 | TRAXelektronik |   |
| Osłona radiacyjna - czujników temperatury i wilgotności | OTH 1.0 | 13023 | TRAXelektronik |   |
| Osłona radiacyjna - czujników temperatury i wilgotności | OTH 1.0 | 13033 | TRAXelektronik |   |
| Czujnik temperatury i wilgotności | HC2A-S3 | 20268631 | ROTRONIC |   |
| Czujnik temperatury 20cm | PT100 | 13067 | TRAXelektronik |   |
| Anemometr ultradźwiękowy | Windobserver | 13330019 | GillInstrumentsLtd |   |
| Czujnik widzialności i opadu atmosferycznego | PWD22 | J3520003 | Vaisala | Czujnik nieszczelny, Vaisala nie podjęła się kalibracji, klient zrezygnował z zakupu nowej |
| Czujnik opadu - korytkowy | OP3G | 13010 | TRAXelektronik |   |
| Czujnik ciśnienia | CAM 2.1 | 13003 | TRAXelektronik |   |
| Moduł obsługi czujników cyfrowych | DL-SENSOR v1.2 | 13041 | TRAXelektronik |   |
| Moduł przetwarzania analogowego | DL-ADC v1.4 | 13024 | TRAXelektronik |   |
| Moduł transmisji danych | DL-COMMSER1 | 13040 | TRAXelektronik |   |
| Modem internetowy | ER75i v1 | 4556112 | Conel |   |
| Akumulator żelowy | 100Ah | 1 sztuka | HZY |   |
| Kontroler ładowania solarów | SPSC40 | A305019 | System PV | brak |
| Panel słoneczny | G55 | 201306550042 | System PV | brak |
| Zasilacz buforowy | ZM12V10A | brak danych | MerawexSp. z o.o. |   |