*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi technicznej, w tym przeglądów konserwacyjnych oraz całodobowy nadzór nad urządzeniami dźwigowymi, użytkowanymi w Morskim Instytucie Rybackim- Państwowym Instytucie Badawczym w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej.

**Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:**

**ZADANIE 1.**  Przeglądy konserwacyjne oraz całodobowy nadzór nad urządzeniami dźwigowymi, użytkowanymi w budynku MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni.

**ZADANIE 2.** Przeglądy konserwacyjne oraz całodobowy nadzór nad urządzeniami dźwigowymi, użytkowanymi w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II nr 1 w Gdyni.

Zamawiający dopuszcza realizację tylko jednego zadania. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedno lub na dwa zadania.

Termin realizacji zamówienia:

1. Dla zadania nr 1 od **01.07.2021r. do 30.06.2023r.**
2. Dla zadania nr 2 od **01.07.2021r. do 30.06.2023r.**
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać okresowe przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych w budynkach:
4. MIR-PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia- **24 razy** w trakcie trwania umowy (raz na miesiąc), pierwszy przegląd nie wcześniej niż od dnia **01.07.2021** r.,
5. Akwarium Gdyńskiego al. Jana Pawła II nr 1 –**24 razy** w trakcie trwania umowy (raz na miesiąc); pierwszy przegląd nie wcześniej niż od dnia **01.07.2021** r.,

zgodnie z DTR, Instrukcją eksploatacji oraz postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193 poz. 1890) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

1. Szczegółowy wykaz czynności wchodzących w zakres wykonywanych przeglądów obejmuje konserwację i naprawy bieżące prowadzone będą przez personel Wykonawcy i pod jego nadzorem, który stanowi załącznik nr 2 i 2a do OPZ
2. Do zadań Wykonawcy w ramach umowy należą:
	1. **KONSERWACJE:**
		1. bieżące wykonywanie konserwacji w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej i bezpieczeństwa eksploatacji dźwigu - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym m.in. przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), Dokumentacją Techniczno- Ruchową, Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigów.
		2. utrzymanie w ruchu wymienionego dźwigu w okresie pomiędzy naprawami,
		3. przygotowywanie dźwigu do badania okresowego przez Urząd Dozoru Technicznego, a także czynny udział w tym badaniu,
		4. wykonywanie pomiarów instalacji i obwodów elektrycznych dźwigu w zakresie wymaganym przepisami UDT,
		5. prowadzenie dokumentacji przeglądów i konserwacji dźwigu w zakresie wymaganym przepisami UDT,
		6. podjęcia działań w celu uwalniania osób (pasażerów) dźwigu osobowego unieruchomionych awaryjnie w terminie nie dłuższym niż 45 minut od chwili zgłoszenia,
		7. wyłączenie dźwigu z eksploatacji w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników oraz niezwłoczne zgłaszanie takich przypadków Zamawiającemu,
		8. świadczenie usług pogotowia dźwigowego przez całą dobę we wszystkie dni w roku, przy czym w godzinach 18.00 - 6.00 usługi pogotowia będą ograniczone wyłącznie do uwalniania pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu.
		9. Zgłoszenia o awariach będzie następowało telefonicznie, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę tj. …………………………………………, czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

**3.2. NAPRAWY BIEŻĄCE:**

* + 1. Oprócz konserwacji Wykonawca ma obowiązek wykonywać naprawy urządzeń dźwigowych. Należy przez to rozumieć usunięcie awarii urządzenia oraz przyczyny jej wystąpienia.
		2. Wykaz napraw bieżących stanowi załączniku nr 3.
		3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania **napraw bieżących** zgłoszonych przez Zamawiającego, a także wykonania zaplanowanych wcześniej napraw lub wymian podzespołów i innych elementów.
		4. Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do wykonania usunięcia usterek w czasie nie dłuższym niż:
1. maksymalnie **90 minut** – w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku , w godzinach 7.00 do 15.00,
2. maksymalnie **120 minut** – po godzinach pracy Zamawiającego , wymienionych powyżej,
3. maksymalnie **240 minut** – w święta i dni wolne od pracy, od chwili powzięcia informacji o wystąpieniu usterki.
	* 1. Poprzez przystąpienie do naprawy rozumie się przybycie serwisu i podjęcie fizycznych działań w celu naprawienia usterki i przywrócenia pełnej sprawności danego urządzenia.
		2. Termin usunięcia awarii nie może przekroczyć **3 dni roboczych (72h)** od momentu zgłoszenia od Zamawiającego.
		3. Wykonawca może przed upływem terminu , o którym mowa w ust. 3.2.6 zawiadomić pisemnie Zamawiającego o uzasadnionych wyjątkowych przyczynach braku możliwości naprawy urządzenia w wyznaczonym terminie z jednoczesnym wskazaniem ostatecznego terminu usunięcia awarii , jednakże nie dłuższego niż **21 dni roboczych** .
		4. Dla zabezpieczenia maksymalnej skuteczności oraz szybkości interwencji Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania na stanach magazynowych części zamiennych oraz urządzeń zużyciu w związku z normalną eksploatacją.
4. Niniejszą umową nie są objęte prace, których wykonanie należy do Zamawiającego tj.:
5. remonty kapitalne i modernizacje,
6. konserwacja, naprawa lub wymiana pionu zasilającego, obwód siłowy i oświetleniowy dźwigu do rozdzielnicy dźwigowej w maszynowni oraz pionu oświetlenia szybu i maszynowni,
7. prace murarskie i malarskie związane z konserwacją, naprawami szybu i maszynowni,
8. Strony dopuszczają możliwość wykonania w warunkach niniejszej umowy prac nie objętych zakresem konserwacji wg następujących zasad:
9. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres prac,
10. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy zawierający koszt materiałów (elementów) i robocizny .
11. Po akceptacji zakres prac oraz akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zlecenie od Zamawiającego, wykona uzgodnione prac i zgłosi je do odbioru,
12. Po ich odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.
13. Wszystkie naprawy wykonywane na zlecenie , Wykonawca będzie wykonywał w terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym , nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Części i podzespoły w oparciu o które Wykonawca przeprowadzi naprawy oraz konserwacje muszą być fabrycznie nowe i zgodne z zaleceniami producenta urządzenia.
15. Zamawiający wymaga odebrania i utylizacji odpadów eksploatacyjnych – typu świetlówki , smary, oleje oraz elementów pozostałych po naprawach np. liny , koła itp.,.